**询价函**

致受邀单位：

我单位以询价采购方式进行下列内容进行采购，如有意向，请按以下要求将报价单密封送至我单位。

一、询价内容

1、3#车间内清洁、改造项目。详见询价报价单。

二、报价时间及方式

2024年10月28日前将报价单密封现场递交或邮寄至我公司。报价为一次性报价。

三、其他

1、报价单位要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况，具有独立承担民事责任能力，具有良好的商业信誉和必要的设备、专业技术能力、安全施工能力和资格资质。

2、所提供的货物、材料属依法成立的生产厂家产品， 符合国家相关行业标准。

3、询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下， 以报价最低者且低于我公司控制价者（控制价不公开）为成交供应商； 在此基础上报价若相同的， 以信誉资质最优者为成交供应商。

4、为充分了解我方项目工程量及需求，报价前敬请贵单位现场踏勘、咨询答疑。联系人：张老师15053176096。

5、联系人：张迎之 15169011258，济南市天桥区大魏庄东路99号。

 山东天鹅棉业机械股份有限公司

 2024年10月24日

|  |
| --- |
| **天鹅股份3#车间清洁、改造项目报价单** |
| 序号 | 名称 | 规格、品牌或要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 车间内墙面清洁 | 彩钢墙面及窗户表层灰尘、蛛网等清理干净（北墙98m×13m、东墙21米×10m、西墙21m×14m）；需用曲臂车登高作业；作业人员需持高空作业证作业。 | ㎡ | 1778 | 　 | 　 |
| 2 | 车间内墙裙制作安装彩钢板 | 东、北、西墙裙原墙面清理干净，安装灰色彩钢板。彩钢板采用上下两道镀锌方管支架固定，顶部封边处理。彩钢板规格：高1.15m，厚0.4mm，长120m。方管规格：30mm×50mm，厚1.2mm。 | ㎡ | 138 | 　 | 　 |
| 3 | 车间南墙制造安装彩钢板隔断 | 南墙按照灰色彩钢板。彩钢板采用上、中、下三道镀锌方管横梁支撑，每2m设镀锌方管立柱固定在地面。彩钢板规格：高2m，厚0.4mm，长95m。方管规格：30mm×50mm，厚1.2mm。相关作业人员需持焊工证作业。 | ㎡ | 190 | 　 | 　 |
| 4 | 车间大门墙面粉刷 | 墙面面积3m×10m，刮腻子2遍，打磨1遍，乳胶漆2遍。 | ㎡ | 30 | 　 | 　 |
| 5 | 车间内地面切割地沟 | 地沟尺寸：长80m，净宽0.2m，净深0.2m。双面做2cm×2cm切口用于承载盖板。表面用水泥砂浆找平抹光。 | m | 80 | 　 | 　 |
| 6 | 机床底座、地沟回填 | 底座尺寸1.6m×2m×0.1m，2处。地沟尺寸5.5m×0.4m×0.4m。c30混凝土回填找平。 | m³ | 1.52 | 　 | 　 |
| 7 | 风机管道清理 | 　 | m | 70 | 　 | 　 |
| 8 | 车间内小房屋顶清理 | 　 | ㎡ | 40 | 　 | 　 |
| 9 | 不锈钢洗手台 | 拆除原洗手台，制造安装新台面，洗手盆及水龙头2套。重新敷设管路15m，ppr管，需做保温加伴热带处理。 | 套 | 2 | 　 | 　 |
| 10 | 车间门口地面修复 | 车间门口道轨、雨水沟连接处路面修复。 | ㎡ | 3 | 　 | 　 |
| 　 | **合 计**　 | 　 |
| 以上价格为包工包料成活含税价。工期 天。 |

报价单位（盖章）：

授权委托人、联系人：

日 期：