**法人授权委托书**

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名），系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（单位/公司）的法定代表人，现授权委托我公司员工的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人,代表公司（参加/办理/处理）\_天鹅股份3#车间加装彩钢板\_事项。

对代理人在办理上述事项过程中所签署的有关文件和所处理的与之有关的一切事务，本人均予以承认，我公司对被授权人的签字负全部责任。

代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

委托期限:此授权书签发之日起至上述事项办完为止。

代理人无转委托权。

单位名称(盖章)：

法定代表人签名：

代 理 人 签 名：

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日

营业执照副本（复印件加盖公章）

|  |
| --- |
| **天鹅股份3#车间加装彩钢板项目报价单** |
| 序号 | 名称 | 规格、品牌或要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 3#车间南墙隔断加装彩钢板 | 1、南墙原彩钢板隔断顶部进行包边处理，上方加装彩钢板，并进行包边处理。2、彩钢板采用上、中、下三道镀锌方管横梁固定到钢结构立柱上，每2m设镀锌方管立柱固定原彩钢板立柱上。彩钢板规格：高2m，厚0.4mm，长72m。方管规格：30mm×50mm，厚1.2mm。3、彩钢板样品需经我方确认颜色规格。4、电焊、登高等特殊作业人员必须具备相应资格证书。 | ㎡ | 144 | 　 | 　 |
| 2 | 3#机床底座回填 | 底座尺寸1.6m×2m×0.1m。c30混凝土回填找平。 | m³ | 0.32 | 　 | 　 |
| 3 | 1#车间破损地面修复 | 破损面积2.3m×1.8m，原混凝土剔除（0.1m）。c30混凝土回填找平。　 | m³ | 0.41 | 　 | 　 |
| 4 | 车间电器柜防雨顶棚 | 彩钢板规格：厚0.4mm，尺寸约0.8×1m，与“第一项”彩钢板颜色一致。需用橡胶条等方式包角，做防割伤处理；彩钢板做斜坡，用镀锌方管固定立于地面；顶棚需画图与车间确认样式。 | 个 | 2 |  |  |
| 　 | **合 计**　 | 　 |
| 以上价格为包工包料成活含税价。工期 天。 |

报价单位（盖章）：

授权委托人、联系人：

日 期：